


[bookmark: _GoBack]台灣電力股份有限公司112年度營業決算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)112年度營運結果決算淨損1,990億9,055萬6千元，較預算淨損2,784億4,951萬元，減少虧損793億5,895萬4千元(減幅28.50%)。相關問題謹評估如下：
[bookmark: _Toc193185742][bookmark: _Toc56016436]五、近年部分太陽光電場址累計停機時數逾1千小時，且發電成本遠高於平均值，允宜強化設備定期檢查與維護保養作業，以提升設備運轉績效
台電公司112年度決算列支「再生能源發電費用」47億8,295萬1千元，較預算數減少3億8,370萬1千元(減幅7.43%)。據該公司統計，近年部分太陽光電場址累計停機時數超逾1千小時，且發電成本遠高於平均值，營運效能容待提升。謹說明如下：
(一)近年部分太陽光電場址累計停機時數超逾1千小時，允宜強化設備定期檢查與維護保養作業，以提升設備運轉效能
據該公司統計，截至112年底太陽光電[footnoteRef:1]累積裝置容量為28萬7,801瓩，占再生能源裝置容量253萬7,546瓩之11.34%，僅次於慣常水力71.32%及風力17.31%，惟統計110至112年度太陽光電場址停機時數，部分光電場址單一年度累計停機時數超過100小時，甚或逾1千小時之情形，如110年度太陽光電第1期計畫(以下簡稱光電1期計畫，以下同)台中龍井(I)第一標、第二標及台中龍井(II)累計停機時數皆為1,483小時、光電2期計畫台中GIS廠房1,459小時，以及111年度光電2期計畫台中電場建物1,184小時等(詳表1)。 [1:  參據台電公司網站「經營實績」所示，再生能源項目名稱為太陽能，本報告以太陽光電代之。] 

據台電公司表示，太陽光電場址停機原因包含配合併網設備定期檢查、配合其他單位停電、設備異常及外線異常跳電等所致[footnoteRef:2]，該公司目前採定期執行設備檢查、預防改善等保養工作及採購相關備品，以縮短設備故障更新時間。允宜落實太陽光電設備定期檢查、維護保養及預防改善更新等作業，以增進太陽能設備運轉效能。 [2:  台電公司表示太陽光電場址停機原因包含：(1)併網設備定檢：如112年3月6日至3月28日大潭電廠GIS廠房油浸式變壓器定檢等；(2)配合其他單位停電：如110年2月17日至3月26日及110年10月12日至11月5日期間台中龍井(I)一標、台中龍井(I)第二標、台中龍井(II)及台中電廠GIS廠房光電等場址配合台中火力發電廠大修停機；(3)設備異常：如111年3月16日至4月8日北部儲運中心光電變壓器異常、112年3月6日至3月28日大潭電廠GIS廠房光電變壓器異常，運回原廠檢修、111年1月1日至2月18日台中電廠建物高壓電纜異常檢修等。] 

(二)部分太陽光電場址發電成本遠高於平均值，允宜研謀有效改善措施
依台電公司統計，109至112年度平均每度太陽光電發電成本分別為3.03元、2.89元、3.36元及4.13元，概呈增加趨勢，惟112年度36個場址中共有14個場址每度發電成本高於5元，包含金門金沙及永安鹽灘地平均每度發電成本分別為14.8327元及永安鹽灘地8.7075元，成本遠高於平均值(詳表2)，該公司表示主要係更新設備或因停機減少發電量，致部分場址單位發電成本偏高，允宜研謀有效改善對策，俾提升營運效能及降低發電成本。
綜上，台電公司近年部分光電場址單一年度累計停機時數逾千小時，又部分光電場址發電成本遠高於平均值，允宜研謀改善對策，以提升發電效率及有效控減發電成本。
表1  台電公司109至112年度太陽光電計畫停機時數摘要統計表
單位：小時
	期別
	場  址
	停 機 時 數

	
	
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度

	1期
	台中龍井(I)第一標
	56
	1,483
	24
	127

	1期
	台中龍井(I)第二標
	23
	1,483
	24
	103

	1期
	台中龍井(II)
	87
	1,483
	24
	26

	1期
	金門金沙
	202
	0
	0
	227

	1期
	興達電廠#3~#6生水池
	0
	0
	0
	114

	1期
	興達電廠#1.#2生水池
	0
	0
	0
	313

	1期
	興達SCR
	0
	0　
	0
	238

	1期
	核三廠車棚區
	0
	27
	145
	0

	1期
	永安鹽灘地
	26
	272
	0
	114

	2期
	大潭電廠GIS廠房
	0
	193
	150
	532

	2期
	北部儲運中心
	0
	2
	560
	8

	2期
	台中電廠建物
	　
	0
	1,184
	46

	2期
	台中電廠GIS廠房
	0
	1,459
	16
	51

	2期
	高雄E/S停車棚
	0
	0
	366
	313

	3期
	彰化彰濱
	53
	0
	261
	11

	4期
	鳳山水庫
	0　
	53
	40
	157

	5期
	台南鹽田
	0　
	372
	248
	104

	綠能1期
	台南七股(II)
	0
	0
	0
	276


說    明：目前已完工併聯發電之太陽光電計畫共有36個場址，本表僅摘錄109至112年度曾發生單一年度累計停機時數達100小時以上者。
資料來源：台電公司提供。
表2  台電公司太陽光電112年度每度發電成本摘要統計表
 單位：瓩；新臺幣元/每度
	期別
	場  址
	裝置容量
	平均每度
發電成本

	1期
	大潭電廠#1.#2生水池
	651.42
	5.8568

	
	台中電廠D.E生水池
	1,508.64
	7.7885

	
	台中電廠B.C生水池
	614.40
	7.7885

	
	台中龍井(I)第一標
	2,001.60
	5.8069

	
	台中龍井(I)第二標
	1,764.00
	5.8069

	
	台中龍井(II)
	2,720.34
	5.8069

	
	永安鹽灘地
	4,636.80
	8.7075

	
	興達電廠#3~#6生水池
	953.19
	6.3142

	
	興達電廠#1.#2生水池
	614.40
	6.3142

	
	興達SCR
	60.06
	6.3142

	
	核三廠生水池
	1,209.60
	6.8539

	
	核三廠車棚區
	248.64
	6.8539

	
	金門金沙
	528.00
	14.8327

	4期
	鳳山水庫
	1,999.58
	5.7827


說    明：本表僅摘錄112年度平均每度發電成本達5元以上者。
資料來源：台電公司提供。
(分機：1931 何殷如)
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